Erste Versuche mit KiCad

https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad
https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad#Tipps.26Tricks:_Shortcuts.2FHotkeys
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/d/d5/KiCad-Shortcuts-Hotkeys_Notizen_BZR4803_28Jun2014.pdf
https://shortcutworld.com/KiCAD/win/KiCAD_Shortcuts
https://docs.kicad.org/4.0/de/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.pdf
https://forum.kicad.info/t/apologies-from-atommann-an-engineer-from-jlcpcb-about-gerber-x2-files-at-jlcpcb/26847
Bauteil platzieren: Taste T
Bauteil suchen/markieren: Ctrl F
Bauteil rotieren: R
Bauteil verschieben: M
Footprint aus anderer Bibliothek übernehmen
Nutze im Module Editor die Funktion File-Export Footprint und speichere den ins mod-Verzeichnis.
Das gute an KiCAD ist, dass alle Dateien ASCII sind. Man kann sie einfach hin- und herkopieren.